



**Новая опция в серии 2ххх:**

**Tема:**

**Гидравлическое опускание защитной крыши**

Содержание:

Презентация системы гидравлического опускания защитной крыши









Презентация системы гидравлического опускания защитной крыши

Важный шаг в будущее: Максимальная безопасность водителя безопасности для водителя при небольшой высоте защитной крышки. Теперь, гидравлическая регулировка высоты уровня защитной крыши для погрузчика THALER доступно всем. Стандартная высота защитной крыши - 1,95 м.

Гидравлическое опускание защитной крышки ROPS-FOPS занимает около 6 секунд. Опция доступна для всех погрузчиков серии 21хх и 27хх.







На стандартных колесах

# Высота:

**1,95m**

**Высота 1,95m**

Опускание стоек крыши может проходить при

движении погрузчика и без усилий за 6 секунд

**Seite 4 von 6**









**Простое опускание**

**двумя ручными**

**операциями**









